Correction

Exercice 1

1.

230V : tension nominale

70W : puissance nominale

2.a.

P = U x I

P en W

U en V

I en A

b.

P = 240 x 0,25 = 60W

3. Pour avoir la puissance totale d'une installation électrique, on additionne la puissance de chacun des appareils branchés.

700 + 90 + 70 + 800 = 1660W

4. a.

E = P x t

b.

E en Wh

P en W

t en h

E = 1660 x 4 = 6640 Wh = 6,64 kWh

c.

coût = 6,64 x 0,15 = 1€ environ

Exercice 2

1. a. 2 mois

b. 22h30 à 6h30

c. 9kW

d. 0,0787€

e. kilowattheure

2.

a) Recopier le tableau ci-dessous et utiliser la facture pour le compléter.

Heures creuses	Heures pleines
Relevés début (kWh)	15026	19198
Relevés fin (kWh)	15280	19544
Consommation (kWh)	254	346

b. 254 x 0,0482 = 12,24€

3. Il faut faire fonctionner certains appareils électriques pendant les heures creuses. Le chauffe-eau électrique par exemple peut chauffer l'eau la nuit et la garder chaude toute la journée.